**ТОО «SAFETY SYSTEMS LTD» 2025 г**

Тел: 8 708 350 30 63

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | **Наименование Description** | **Характеристики Specifications** | **Ед.измUnit** | **Цена в тенге с НДС/Priceinkztinc. VAT** | **Фото/Picture** |
| **Спецодежда (лето)** | | | | | | |
| 1 | | **Летний Огнеупорный Костюм (куртка + брюки)** | **Состав:**98% хлопок, антистатик 2 %, плотность 220-240г/м2 с масло-водооталкивающей пропиткой  **Цвет:** темно-синий, красный, оранжевый, василек **Светоотражающие материалы:** огнеупорнаялента шириной 5  Тройные швы для максимальной прочности: плечевые швы, линия проймы, внутренние швы.  EN 11612:2015, EN 149-5, TP TC 019\2011  **Размеры:** XS**,** S, M, L, XL, XXL, XXXL  **Производитель:** Safety Systems LTD | Шт. | 26000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00132.jpeg |
| 2 | | **Летний не огнеупорный**  **Костюм (Куртка + брюками)** | **Состав:** Хлопок - 35%, полиэстер – 65%, плотность – 240 г /м2 .  С масловодооталкивающей пропиткой  **Цвет:** темно-синий, красный, оранжевый, василек **Светоотражающие материалы:** лента шириной 5 см.  Тройные швы для максимальной прочности: плечевые швы, линия проймы, внутренние швы.  EN 11612:2015, EN 149-5, TP TC 019\2011**Размеры:** XS**,** S, M, L, XL, XXL, XXXL**Производитель:** Safety Systems LTD | Шт. | 17000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00344.jpeg |
| 3 | | **Летний Огнеупорный Комбинезон** | **Состав:** 98% хлопок, антистатик 2%, плотность 240г/м2 с масловодооталкивающей пропиткой  **Цвет:** темно-синий, красный, оранжевый, василек  **Светоотражающие материалы:** огнеупорная лента шириной 5 см  Тройные швы для максимальной прочности :плечевые швы, линия проймы, внутренние швы.  EN11612-2015EN149-5EN 149-5,TPTC019\2011  **Размеры:** XS**,** S, M, L, XL, XXL, XXXL  **Производитель:**SafetySystemsLTD | Шт. | 24 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00577.jpeg  C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00622.jpeg  C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00683.jpeg |
| 4 | | **Летний огнеупорный комбинезон от защиты электрической дуги**  **Модель ARC FLASH** | **Состав:** 99% хлопок, антистатик 1%, плотность 270г/м2, 8 cal/m с масловодооталкивающей пропиткой  **Цвет:** Бежевый  **Светоотражающие материалы:** огнеупорная лента шириной 5 см  Тройные швы для максимальной прочности :плечевые швы, линия проймы, внутренние швы.  EN11612-2015EN149-5EN 149-5,TPTC019\2011  **Размеры:** XS**,** S, M, L, XL, XXL, XXXL  **Производитель:**Safety SystemsLTD | шт | 30 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00601.jpeg |
| 5 | | **Комбинезон летний огнеупорный модель NOMEX TRACK** | **Состав** 93% мета-арамид, 5% пара-арамид, 2% антистатик, плотность 200 GSM с масловодооталкивающей пропиткой  **Цвет:** темно-синий, василек, красный  **Светоотражающие материалы:** огнеупорная лента шириной 5 см  Тройные швы для максимальной прочности :плечевые швы, линия проймы, внутренние швы.  EN11612-2015EN149-5EN 149-5,TPTC019\2011  **Размеры:** XS**,** S, M, L, XL, XXL, XXXL  **Производитель:**Safety SystemsLTD | шт | 45 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00577.jpeg  C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00624.jpeg |
| 6 | | **Летний Не огнеупорный Комбинезон** | **Состав:**Хлопок - 35%, полиэстер – 65%, плотность – 240 г /м2.  **Цвет:** темно-синий, красный, оранжевый  **Светоотражающие материалы:** лента шириной 5 см  Тройныешвыдлямаксимальной прочности:плечевыешвы,линия проймы,внутренниешвы.  EN11612-2015EN149-5EN 149-5,TPTC019\2011  **Размеры:** XS**,** S, M, L, XL, XXL, XXXL  **Производитель:**SafetySystemsLTD | Шт. | 15 000 |  |
| 7 | | **Летний костюм (Куртка + брюками)** | **Состав:** Хлопок - 35%, полиэстер – 65%, плотность – 240 г /м2 .  **Цвет:** хаки, бежевый, серый, темно синий  **Карманы:** 2 нагрудных кармана с клапанами, 2 кармана на бедрах, 2 накладных кармана сзади, 1 карман на рукаве и 2 боковых кармана на брюках.  **Размер:**XS, S, M, L, XL, XXL EN 11612-2015 EN 149-5 NH NC 019/2011**Производитель:** Индия | Шт. | 23 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00314.jpeg |
| 8 | | **Жилет сигнальный, не огнеупорный** | Центральная застежка на «молнию».  **Светоотражающие материалы:** лента шириной 5 см**. Состав:** 100% полиэстер, 155г/м2 **Размер:** XL, XXL, XXL. ГОСТ 12.4.219-99 **Производитель:** Тайвань | Шт. | 2 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00188.jpeg |
| 9 | | **Жилет сигнальный, огнеупорный** | Центральная застежка на «молнию».  **Состав:** 100% полиэстер **Размер:** XL, XXL, XXL. **Производитель:** Тайвань | Шт. | Под заказ |  |
| **Спецодежда (зима)** | | | | | | |
| 10 | | **Куртка Огнеупорная** | **Состав:98**% хлопок, антистатик 2%, плотность 320 г/м.² с масловодооталкивающей пропиткой С отстегивающимся капюшоном на молнии. **Карманы;** Два накладных нагрудных кармана с клапанами и два нижних накладных кармана утепленные на липучках. Один карман на липучке на левом рукаве. Внутренний карман с левой стороны. **Светоотражающие материалы:** огнеупорная лента шириной 5 см **Размер:** S, M, L, XL, XXL, XXXL EN 11612-2015 EN 149-5 NH NC 019/2011**Цвет:** темно-синий, красный, оранжевый **Производитель:**Safety Systems LTD | Шт. | 28 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00417.jpeg |
| 11 | | **Куртка зимняя не огнеупорная** | ткань 100% полиэстер  С отстегивающимся капюшоном на молнии. **Карманы;** Два накладных нагрудных кармана с клапанами и два нижних накладных кармана утепленные на липучках. Один карман на липучке на левом рукаве. Внутренний карман с левой стороны. **Светоотражающие материалы:** огнеупорная лента шириной 5 см **Размер:** S, M, L, XL, XXL, XXXL EN 11612-2015 EN 149-5 NH NC 019/2011**Цвет:** темно-синий, красный, оранжевый **Производитель:**Safety Systems LTD | шт | 25 000 | **C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00432.jpeg** |
| 12 | | **Зимний Костюм Огнеупорный (Куртка/**  **брюки)** | **Состав:** 98% хлопок, антистатик 2%, плотность 320 г/м.² смасловодооталкивающей пропиткой  **Светоотражающие материалы:** огнеупорная лента шириной 5 смEN 11612-2015 EN 149-5 NH NC 019/2011  **Цвет:** темно-синий, красный, оранжевый **Производитель:**Safety Systems LTD | Шт. | 40 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00405.jpeg |
| 13 | | **Зимний Комбинезон Огнеупорный** | **Состав: 98**% хлопок, антистатик 2%, плотность 320 г/м.² смасловодооталкивающей пропиткой **Карманы:** Два накладных нагрудных кармана с клапанами на липучках и два нижних накладных утепленных кармана на липучках. Один карман на липучке на левом рукаве. Внутренний карман с левой стороны.  **Светоотражающие материалы:** огнеупорная лента шириной 5 см **Размер:** S, M, L, XL, XXL, XXXL EN 11612-2015 EN 149-5 NH NC 019/2011  **Цвет:** темно-синий, красный, оранжевый, василек **Производитель:**Safety Systems LTD | Шт. | 36000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00796.jpegC:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00768.jpeg |
| 14 | | **Куртка огнеупорная демисезонная** | **Состав:**98% хлопок, антистатик 2%, плотность 240 г/м.² с масловодооталкивающей пропиткой **Капюшон:** слитный.  **Воротник:**стойка.  **Карманы:** Два прорезных нагрудных кармана с настрочными клапанами и два нижних накладных кармана с клапанами.  **Молния:**двух замковая, тип 5, термостойкий пластик.  **Рукав:**прямой.  **Светоотражающие материалы:** огнеупорная лента шириной 5 см  **Кнопка:** латунь. **Размер:** S, M, L, XL, XXL, XXXL,XXХXL. EN 11612-2015 EN 149-5 NH NC 019/2011**Цвет:** темно-синий, красный, оранжевый **Производитель:**Safety Systems LTD | Шт. | 24 000 | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\куртка демисезонная.png |
| 15 | | **Термо - белье** | **Состав**: Трикотажное полотно с начесом 100% ХБ пл. 250 г/м²  Рубаха и кальсоны.  **Размер:** M, L, XL, XXL, XXXL**Цвет:** серый  **Производитель:** Индия | Шт. | 8 000 |  |
| **Спецодежда (демисезон)** | | | | | | |
| 16 | | **Куртка флисовая** | Застежка на молнии.  Боковые карманы с замками на молнию.  По низу куртки расположена кулиска для утяжки **Состав:** флис 100% полиэстер **Размеры:** S, M, L, XL, XXL, XXXL. **Цвет:** синий, серый **Производитель:**Safety Systems LTD | Шт. | 14 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00030.jpeg  **C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00004.jpeg** |
| 17 | | **Жилет с утеплителем, огнеупорный** | Застежка на молнии, поверх с клапаном на кнопках. Верхние карманы накладные с клапанами на липучке, нижние карманы с клапанами на липучках **Состав:**98% хлопок, антистатик 2%, плотность 90 г/м.² с масловодооталкивающей пропиткой **Цвет:** Темно-синий/красный, комбинированный . **Размер:** S, M, L, XL, XXL, XXXL. **Производитель:**Safety Systems LTD | Шт. | 12 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00058.jpeg |
| **Спец. обувь (лето)** | | | | | |  |
| 18 | | **Ботинки Leo** | **Верх обуви:** кожа **Подносок:** композит **Подошва:**кевлар**Метод крепления:** литьевой **Цвет:**  черный **Размер:** с 36 - 45 **Бренд:**SafetySystems LTD  **Стандарт:**EN 20345:2011, ТС 019/2011.  **Производитель:** КНР | Пара. | 16 200 | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Leo-removebg-preview.png |
| 19 | | **Ботинки Nomad** | **Верх обуви:**  кожа **Подносок:**  композит **Подошва:**кевлар **Метод крепления:** литьевой  **Цвет:** черный **Размер:** с 36 - 45 **Бренд:** SafetySystems LTD  **Стандарт:**EN 20345:2011, ТС 019/2011.  **Производитель:** КНР | Пара. | 15 000 | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Nomad-removebg-preview.png |
| 20 | | **Ботинки Tiger** | **Верх обуви:**  кожа **Подносок:** композит **Подошва:**кевлар**Метод крепления:** литьевой **Цвет:** коричневый **Размер:** с 36 - 45 **Бренд:** SafetySystems LTD  **Стандарт:**EN 20345:2011, ТС 019/2011.  **Производитель:** КНР | Пара. | 19 800 |  |
| **Спец. обувь (зима)** | | | | | |  |
| 21 | | **Ботинки Leo** | **Верх обуви:** кожа **Подносок:** композит  **Подкладка:**искусственный мех**Подошва:**кевлар**Метод крепления:** литьевой **Цвет:**  черный**Размер:** с 36 - 46**Бренд:**SafetySystems LTD  **Стандарт:**EN 20345:2011, ТС 019/2011.  **Производитель:** КНР | Пара | 19000 | **C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\6c84da91-d992-45b5-820c-a87b02f7df5d-removebg-preview.png** |
| 22 | | **Ботинки Nomad** | **Верх обуви:**  кожа**Подносок:**  композит  **Подкладка:**искусственный мех**Подошва:**кевлар**Метод крепления:** литьевой **Цвет:** черный **Размер:** с 36 - 46**Бренд:** SafetySystems LTD  **Производитель:** КНР | Пара. | 18000 |  |
| 23 | | **Ботинки Tiger** | **Верх обуви:**  кожа**Подносок:** композит **Подкладка:**искусственный мех  **Подошва:**кевлар**Метод крепления:** литьевой **Цвет:** коричневый **Размер:** с 36 - 45 **Бренд:** SafetySystems LTD  **Стандарт:**EN 20345:2011, ТС 019/2011.  **Производитель:** КНР | Пара. | 23 000 |  |
| 24 | | **Ботинки Barys** | **Верх обуви:**  кожа **Подносок:**  композит  **Подкладка:**искусственный мех **Подошва:**кевлар  **Метод крепления:** литьевой **Цвет:** черный **Размер:** с 40 – 44  **Бренд:** Safety Systems LTD  **Производитель:** КНР | Пара. | 14 500 | C:\Users\User\Desktop\WhatsApp Image 2023-12-13 at 10.04.47.jpeg |
| **Другое** | | | | | | |
| 25 | | **Лента сигнальная** | **Цвет:**Белый/Красный  **Стандарт:**СТО 21696750.005-2018  **Материал:**ПВД 35 мкм  **Размеры:**Длина 1 рул.- 200 м, Ширина – 50 мм. | Шт. | **Под заказ** |  |
| 26 | | **Сигнальный жезл "STOP" и "GO"** | **Описание:** Светодиодный красно-зеленый с отражающими катафотами, независимое включение фонарей с разных сторон.  Заряжается от розетки 220V. | Шт. | **Под заказ** |  |
| 27 | | **Комбинезон защитный одноразовый** | Количество штук в коробке: 50 шт. **Бренд:** Safety Systems Ltd **Размер:** XL, XXL. XXXL  Плотность 65 г.  **Производитель:** Китай | Шт. | 1500 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00827.jpeg |
| 28 | | **Костюм сварщика смесовой с кожевенными вставками** | **Материал:** брезент ОП пл.550 г/м² Накладки: кожевенный спилок 0.9-1,1 **Утеплитель:** ватин (п/ш) 500 г/м² **Подклад:** ХБ 100 %  ГОСТ 12.4.250-2013, ТР ТС 019/2011  **Доступные размеры**: с 44-46 по 60-62 **Доступная ростовка:** с 3/4 по 5/6  **Производитель**: Россия | Шт. | **Под заказ** |  |
| **Защита рук** | | | | | |  |
| 29 | | **Перчатки Impact** | На ладони и пальцах перчаток — нитриловое покрытие,  Защитные резиновые накладки на пальцах и тыльной стороне ладони Эластичный манжет с застежкой Velcro. Исключительная степень защиты от порезов 5. материал ННРЕ EN 388:4, 2.4.1. **Бренд:**Safety Systems LTD **Производитель:** Китай | Пара. | 4000 | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_DSC0060-removebg-preview.png |
| 30 | | **Перчатки Spider** | На ладони и пальцах перчаток — нитриловое покрытие, материал ННРЕ Эластичный манжет. Исключительная степень защиты от порезов 5. EN 388:4, 2.4.1. **Бренд:**Safety Systems LTD **Производитель:** Китай | Пара. | 1500 |  |
| 31 | | **Перчатки кожаные летние для водителей** | Из овечьей кожи  DRV-10XX  размер 10-11  **Производитель:** Пакистан | пара | 2 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00980.jpeg |
| 32 | | **Летние спилковые перчатки** | **Кожевенный спилок Толщина спилка:** 1,2 -1,4 мм **Цвет:** желтый  **Бренд:** Safety Systems LTD  **Производитель:** Индия | Пара. | **АКЦИЯ**  **800** |  |
| 33 | | **Перчатки хб** | **ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ/ХЛОПКОВОЙ ПРЯЖИ, 10 Г, С**  **ДВУХСТОРОННИМИ ТОЧКАМИ ИЗ ПВХ НА ЛАДОНИ**  **Бренд:** Safety Systems LTD **Производитель:** Китай | Пара. | 160 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00995.jpeg |
| 34 | | **Перчатки МБС** | **РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТРИКОТАЖНАЯ**  **ПОДКЛАДКА, ТРИКОТАЖНОЕ ЗАПЯСТЬЕ, РАЗМЕР 10,**  **ЦВЕТ СИНИЙ.**  **Бренд:**Safety Systems LTD **Производитель:** Китай | Пара. | 600 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00993.jpeg |
| 35 | | **Краги спилковые** | **Состав:** кожевенный спилок говяжий **Цвет:** красный, зеленый, белый Подкладка х/б, 1,1-1,3 мм ГОСТ ТР ТС 019/2011  **Производитель:** Индия | Пара. | 2 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00974.jpeg |
| 36 | | **Перчатки аргоновые для сварки** | **Состав:** Износоустойчивые перчатки для сварщиков высокого качества из отборной бычьей кожи толщиной 1,0 мм и длиной 35 см без подкладки. Долговечны, устойчивы к механическим воздействиям, истиранию и разрыву.  **Степень защиты по EN388: 3133X**  **Производитель: Индия** | Пара. | 3000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00976.jpeg |
| 37 | | **Зимние спилковые перчатки** | **Состав:** Кожевенный спилок, искусственный мех.**Цвет:** синий  **Размер:** 11  **Бренд: Safety Systems LTD**  **Производитель: Индия** | Пара. | 1500 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00982.jpeg |
| 38 | | **Нарукавники** | Нитриловое покрытие, материал ННРЕ  Эластичный манжет. Исключительная степень защиты от порезов С,D., длина 45 см. EN 388:4, 2.4.1. **Бренд:** Safety Systems LTD **Производитель:** Китай | пара | 2500 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00998.jpeg |
| **Защита глаз** | | | | | |  |
| 39 | | **Очки защитные светлые**  **GD- 100** | Оправа из пластика, линзы из поликарбоната, ударопрочные  EN166:2002; ТР ТС 019/2011.  **Производитель:** Тайвань | Шт. | 1 400 | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_DSC0072-removebg-preview.pngC:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00932.jpeg |
| 40 | | **Очки защитные желтые**  **GD- 300** | Оправа из пластика, линзы из поликарбоната, ударопрочные  EN166:2002; ТР ТС 019/2011.  **Производитель:** Тайвань | Шт. | 1 400 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00954.jpeg |
| 41 | | **Очки защитные темные**  **GD- 200** | Оправа из пластика, линзы из поликарбоната, ударопрочные  EN166:2002; ТР ТС 019/2011.  **Производитель:** Тайвань | Шт. | 1 400 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00968.jpeg |
| 42 | | **Очки на очки** | Оправа из пластика, линзы из поликарбоната, ударопрочные  EN166:2002; ТР ТС 019/2011.  **Производитель:** Тайвань | Шт. | 1 400 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00941.jpeg |
| 43 | | **Очки защитные светлые GD-G 100 GOOGLE** | **Материал:** Корпус-ПВХ,линзы-Plexiglas EN166:2002; ТР ТС 019/2011.    **Производитель:** Тайвань | Шт. | 3600 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00948.jpeg |
| 44 | | **Очки защитные светлые GD-G 200 GOOGLE** | **Материал:** Корпус-ПВХ,линзы-Plexiglas EN166:2002; ТР ТС 019/2011.    **Производитель:** Тайвань | Шт. | 4800 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00964.jpeg  C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\00964.jpegC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Очки_Google_темная_оправа-removebg-preview.png |
| **Защита головы** | | | | | |  |
| 45 | | **Каска защитная** | **Материал корпуса:** полипропилен высокой плотности, устойчивый к УФ лучам. **Внутренняя оснастка:** полиамид Вставка для впитывания пота. **Регулировка оголовья:** храповой механизм, обхват головы 53 - 63 см. 2 позиции на голове: высокая и низкая.  **Цвет:** белый, желтый, оранжевый, зеленый, синий  **Производитель:** Тайвань | Шт. | 3 500 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\01013.jpegC:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\01019.jpegC:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\01025.jpeg |
| 46 | | **Маска сварочная** | **Материал корпуса:** полипропилен высокой плотности, устойчивый к УФ лучам. **Регулировка оголовья:** храповой механизм, обхват головы 53 - 63 см. 2 позиции на голове: высокая и низкая.  **Производитель:** Тайвань | Шт. | 2 500 |  |
| 47 | | **Подшлемник зимний огнеупорный** | **Цвет:** Темно-синий **Состав:** **Состав:**98% хлопок, антистатик 2%, плотность 320 г/м.² с масловодооталкивающей пропиткой  ТР ТС 019/2011. Предусмотрена возможность крепления подшлемника к каске.  **Производитель:** Safety Systems LTD | Шт. | 5 000 | C:\Users\ondas\Desktop\Коммерческий департамент\фото товаров\01007.jpeg |
| **Защита органов слуха** | | | | | |  |
| 48 | | **Беруши** | Доступны со шнуром, совместимы с другими СИЗ. Шумоподавление:37дБ Уровень защиты: 95дБ(A) - 110дБ(A). Производитель: Тайвань | Пара. | 150 |  |
| 49 | | **Наушники противошумные на каску** | Поглощение уровня шума SNR: 27 дБ  Крепление к каске, регулировка размера  Цвет: красный.  Стандарты: EN352-1:2002; ТР ТС 019/2011. | Шт. | **Под заказ** |  |
| **Защита от падения с высоты** | | | | | |  |
| 50 | **Страховочная привязь с 5-ю точками крепления** | | Температура эксплуатации: от −60 до +50 °С. Материалы: полиэфир, гальванизированная сталь, застежки – алюминий.  Масса: 1890 г.  Статическая прочность: мин. 15 кН. (Протестировано с грузом 150 кг.).  Производитель: Тайвань ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008, EN 361, EN 358, EN 813 | Шт. | 50 000 |  |
| 51 | **Амортизатор с двумя карабинами** | | Длина стропа не более 1,5 метров.  Раскрытие карабинов – 18мм, 51мм Производитель: Тайвань ГОСТ Р ЕН 358-2010 ТР/ТС 019-2011 | Шт. | **Под заказ** |  |
| 52 | **Страховочный ремешок для инструментов** | |  | Шт. | **Под заказ** |  |
| 53 | **Карабин** | | Цвет: синий  Производитель: Тайвань | Шт. | **Под заказ** | https://www.adela.com.tw/comm/upimage/p_200220_00355.jpg |
| 54 | **Стропы 4-х слойные** | | Стропы 4-х слойные 4" L=10m;8тн; цвет: серый | Шт. | **Под заказ** |  |
| 55 | **Стропы 4-х слойные** | | Стропы 4-х слойные 5" L=6m;10тн; цвет: красный | Шт. | **Под заказ** |  |
| 56 | **Раздвижной разрядник от падения** | | **Тип**: система защиты от падения  **Длинна**: 15, 20 метров  **Производитель:** Тайвань | Шт. | **Под заказ** |  |